



используем 3 св-во матриц вращения. Убираем х1 из 1 и 2 ур-й.



  
через n-1 шагов исключим x1 из ур-й. далее исключаем все x2 ниже a22.  
